УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Старосахчинское сельское поселение»

Мелекесского района Ульяновской области

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год

подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**ПАСПОРТ**

**Детской игровой и спортивной площадки, расположенной на территории**

**парка «Молодежный»**

**с. Старая Сахча, ул. Комсомольская, з/у 53а кадастровый номер 73:08:011501:1119**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

**1. Сведения общего характера**

1.1. Полное наименование объекта - Детская игровая и спортивная площадка, расположенная на территории парка «Молодежный»

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) - 433524, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсомольская, з/у 53 «а» кадастровый номер 73:08:011501:1119

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта

Муниципальное Казенное Учреждение «Техническое обслуживание» муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию

объекта Директор Хураськина Ирина Петровна

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию

8(84235)9-63-39

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта - 31.10.2020 г.

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) - 671646,31 руб

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта - 1255 кв.м

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) - нет

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) - отсутствует

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) - нет

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) - имеются асфальтированный тротуар

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) - да

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.) – прожекторное на опорах (уличные светильники «Strit»)

1.15. Единовременная пропускная способность объекта – 70 человек

1.16. Дополнительные сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Техническая характеристика объекта:**

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных  на объекте | Марка, год выпуска | Материал оборудования (конструктивной формы) | Техническое состояние оборудования (конструктивной формы) |
| 1 | Скамья С2 разм:1,47\*0,5\*0,7 - 8 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево) | Соответствует требованиям безопасности |
| 2 | Урна У2 разм:0,35\*0,3\*0,6 -8 шт | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 3 | Вазон железобетонный квадратный - 9 шт. | 31.10.2020 | Бетон | Соответствует требованиям безопасности |
| 4 | Игровой комплекс Г28 разм.7,4\*4,3\*3,6 - 1 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево) | Соответствует требованиям безопасности |
| 5 | Игровой комплекс Г5 разм.3,1\*1,8\*3,2 - 1 шт | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево) | Соответствует требованиям безопасности |
| 6 | Песочница П1 разм.1,6\*1,6\*0,23 - 1 шт. | 31.10.2020 | Крашенная ДСП | Соответствует требованиям безопасности |
| 7 | Песочница Ромашка П2 разм.1,6\*1,6\*1,6 - 1 шт. | 31.10.2020 | Крашенная ДСП | Соответствует требованиям безопасности |
| 8 | Качели двойные К3 разм.2,8\*1,8\*2 - 1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 9 | Качели-балансир КБ 2 разм.2,0\*0,5\*0,8 - 1 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево) | Соответствует требованиям безопасности |
| 10 | Стол со скамьями и навесом СТС 4; разм.1,9\*1,5\*2,0 -1 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево+поликарбонат) | Соответствует требованиям безопасности |
| 11 | Тренажер СПТ 4; разм.0,74\*0,55\*1,2 -1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 12 | Тренажер СПТ 6; разм.0,74\*0,55\*1,2 -1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 13 | Тренажер СПТ 9; разм.0,6\*0,63\*1,2 - 1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 14 | Тренажер СПТ10; разм.1,2\*0,4\*1,56 - 1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 15 | Тренажер двойной СПТ18; разм.2,35\*0,65\*1,6 -1 шт | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 16 | Тренажер СПТ22; разм.1,25\*0,9\*1,25 -1 шт. | 31.10.2020 | Металл | Соответствует требованиям безопасности |
| 17 | Гимнастический комплекс СП15; разм.9,3\*1,5\*2,4 -1 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево) | Соответствует требованиям безопасности |
| 18 | Скамья-качалка СК10/1 разм. 2,0х2,7х2,0 - 2 шт. | 31.10.2020 | Комбинированный (металл+дерево+поликарбонат) | Соответствует требованиям безопасности |

2.2. Предназначение эксплуатации объекта.

Детская игровая и спортивная площадка

2.3. Дополнительная информация.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт объекта составил

Директор МКУ «Техническое обслуживание» И.П. Хураськина